|  |  |
| --- | --- |
| **DATE : 27 juillet 2015** | **Nombre de pages (y compris la présente) : 1** |
| **DIFFUSION :** | **NAV – RPP – VIGIE –**  |
| **DESTINATAIRE :** | **TOUS NAVIRES** |
| **LIEU :** | **TOUS QUAIS** |

Les navires sont autorisés à effectuer leurs **travaux de peinture sur coque** **et structures** sous réserve du respect des mesures réglementaires de sécurité, et aux conditions suivantes:

* Travaux à feu nu interdits à moins de 50 m des travaux de peinture
* Pas de rejet polluant sur le plan d’eau ni sur le terre-plein
* Pas de travaux bord à quai pendant toutes manutentions
* Sécurité assurée par le bord sous la responsabilité du Capitaine et/ou de l’armateur
* **Prévenir immédiatement en cas d’incident ou d’accident**

|  |  |
| --- | --- |
| **à Papeete** | **à Moorea** |
| * la vigie au
 | **40 42 12 12** | * **VHF 12**
 |  |
| * l’officier de permanence
 | **89 70 16 33** | * l’officier de permanence
 | **89 36 93 83** |
| * la capitainerie
 | **40 47 48 82** | * le Responsable du Port de Vaiare
 | **89 44 04 40 + VHF 12** |

* La capitainerie se réserve le droit de prendre toutes mesures appropriées afin de lever tous risques d’extension d’incident ou d’accident qui pourraient compromettre la bonne exploitation du port et de ses ouvrages

*Cette consigne peut être requise par tout agent de la capitainerie ou de la police portuaire pour vérification de l’application des prescriptions.*

# *Fait à* *, le* */* */*

L’Officier de Port / Le Surveillant de Port